PID

- PID = stabilisation de la température de la buse et du plateau.

- Télécharger Pronterface 2.0.1 (gratuit) sur internet “https://pronterface.fr.uptodown.com/windows/telecharger”

- Installer sur le PC

Connexion :

- Machine éteinte.

- “Pronterface” éteint.

- Débrancher carte micro sd, SD ou clé USB (selon les imprimante 3D).

- Brancher le fil entre ordinateur et imprimante 3D.

- L'écran de l'imprimante va s'allumer.

- Quand l'écran est allumer (comme au démarrage normale).

- Allumer “pronterface”.

- Choisissez le “port : 'x'” est la “connexion (115200)”.

- Clic sur “connect”.

- Vous aurez dans la fenêtre de droite, les lignes de commandes qui vont apparaitre.

- Allumer l'imprimante 3d.

- Mettre a chauffer la buse (pla) 210°c

- Mettre a chauffer le plateau a 50°c

- Vous voyez le graphisme des courbes de températures.

- Rechercher la ligne de commande “m303 e0 s210 c10”.

- Taper la ligne de commande dans la barre de dessous en respectant les espaces :

- m303 e0 s210 c10 “entrer” ou clic sur send.

- “m303 = commande, e = extrudeur n°1, s = température, et c = nombre de cycle (8/10)”

- Quand c'est fini, il donne le résultat du PID.

- Tape tes valeurs.

- m301 e0 Px Ix Dx ⇒ x= tes valeurs.

- Tape “m500” ⇒ pour sauvegarder dans l'EEPROM.

- Tape “m503” ⇒ lecture paramètres pour vérifier.