PID

- PID = stabilisation de la température de la buse et du plateau.

- Télécharger Pronterface 2.0.1 (gratuit) sur internet “https://pronterface.fr.uptodown.com/windows/telecharger”

- Installer sur le PC

Connexion :

- Machine éteinte.

- “Pronterface” éteint.

- Débrancher carte micro sd, SD ou clé USB (selon les imprimante 3D).

- Brancher le fil entre ordinateur et imprimante 3D.

- L'écran de l'imprimante va s'allumer.

- Quand l'écran est allumer (comme au démarrage normale).

- Allumer “pronterface”.

- Choisissez le “port : 'x'” est la “connexion (115200)”.

- Clic sur “connect”.

- Vous aurez dans la fenêtre de droite, les lignes de commandes qui vont apparaitre.

- Allumer l'imprimante 3d.

- Mettre a chauffer la buse (pla) 210°c

- Mettre a chauffer le plateau a 50°c

- Vous voyez le graphisme des courbes de températures.

- Rechercher la ligne de commande “m303 e0 s210 c10”.

- Taper la ligne de commande dans la barre de dessous en respectant les espaces :

- m303 e0 s210 c10 “entrer” ou clic sur send.

- “m303 = commande, e = extrudeur n°1, s = température, et c = nombre de cycle (8/10)”

- Quand c'est fini, il donne le résultat du PID.

- Tape tes valeurs.

- m301 e0 Px Ix Dx ⇒ x= tes valeurs.

- Tape “m500” ⇒ pour sauvegarder dans l'EEPROM.

- Tape “m503” ⇒ lecture paramètres pour vérifier.

plateau

- Pour le plateau même opération.

- m303 e-1 Sx C10 ⇒ x= température.

- m500 ⇒ pour sauvegarder dans l'EEPROM

Code

- Les lignes de code utilisées sont :

- M503 (pour lire les paramètres présents dans l'EEPROM).

- M303 E0 S210 C10 (pour lancer un auto PID buse, E0 pour la buse, S210 pour 210°C, C10 pour 10 cycles, vous pouvez mettre de C5 à C10 au choix).

- M301 E0 Px Ix Dx (pour envoyer à l'imprimante les valeurs x de votre PID buse précédemment fait).

- M500 (pour sauvegarder dans l'EEPROM les infos envoyées à l'imprimante)

- M303 E-1 S50 C10 (pour lancer un auto PID plateau, E-1 pour le plateau, S50 pour 50°C, C10 pour 10 cycles, vous pouvez mettre de C5 à C10 au choix).

- M304 E-1 Px Ix Dx (pour envoyer à l'imprimante les valeurs x de votre PID plateau précédemment fait).

- Aider par la vidéo “youtube” de “Midsu 3d” : https://www.youtube.com/watch?v=qQJoyGhWTMU&t=337s

- Début

- Début

— Jacky Michaud 2025/03/13 07:09