Les axes XYZ

Comment calibrer les axes XYZ avec pronterface.

- Imprimer un cube de 20 mm de cotés

- Télécharger Pronterface 2.0.1 (gratuit) sur internet “https://pronterface.fr.uptodown.com/windows/telecharger”

- Installer sur le PC

Connexion :

- Machine éteinte.

- “Pronterface” éteint.

- Débrancher carte micro SD, SD ou clé USB (selon les imprimantes 3D).

- Brancher le fil entre ordinateur et imprimante 3D.

- L'écran de l'imprimante va s’allumer.

- Allumer Pronterface, un début de ligne de commande apparait.

- Allumer l'imprimante.

- Quand l'écran est allumé (comme au démarrage normal).

- Ouvrir “pronterface”.

- Choisissez le “port : 'x'” et la “connexion (115200)”, x : dépend du port de sortie du pc, clic sur le triangle pour voir les ports disponibles .

- Clic sur “connect”.

- Mesurer au pied a coulisse les dimension de chaque coté.

- Coté “X” :

2

- Coté “Y” :

3

- Et coté “Z” :

4

- Noter sur un papier les valeurs.

5

- Rechercher la ligne “M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E100.00”.

5

- Faite le calcul suivant pour “X” :

X 80.00 x 20 = 1600
1600 / 20.27 = 79.93

6

- Refaite la même opération pour “Y” :

Y 80.00 x 20 = 1600
1600 / 20.25 = 79.01

- Et pour “Z” :

Z 400.00 x 20 = 8000
8000 / 19.74 = 405.26

7

- Faire “M503”

- Modifier la ligne “M92 X80.00 Y80.00 Z400 E100.00” pour la transformer en :

- “M92 X79.93 Y79.01 Z405.26 E100.00”

- Refaite un “M503”

- Ça doit donner ça :

- Si c’est bon fait un “M500” pour sauvegarder.

Code

- Les lignes de code (Marlin) utilisées sont :

- M92 (Définir les PAS/mm ).

- M500 (pour sauvegarder dans l'EEPROM les infos envoyées à l'imprimante)

- M503 (pour lire les paramètres présents dans l'EEPROM).

- Merci à la vidéo “youtube” de “ArenaCrea” : https://www.youtube.com/watch?v=fGYSCpYvMcA&t=12s

- Astuces

- Accueil

— Jacky Michaud 2025/03/16 06:18